



Uzaicinājums tirgus izpētes cenu piedāvājuma iesniegšanai


Par apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponenšu piegādi.


Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu muzeja un eksponātu apsardzi un uzraudzību tiek veikta tirgus izpēte par iespēju iegādāties nepieciešamos signalizācijas un videonovērošanas komponentus. 
Piedāvājums noformējams aizpildot finanšu piedāvājuma formu, ietverot piedāvājuma izpildei nepieciešamās ar apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponenšu piegādi saistītās izmaksas. Signalizācijas sistēma ir būvēta uz FoxSec bāzes un videonovērošanas sistēma ir būvēta ar Dahua iekārtām un programmatūru, šī iemesla dēļ tiek pieprasītas šo ražotāju iekārtas, lai nodrošinātu iespējami labāko rezultātu.
Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums par apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponentu piegādi uz 24 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas vai līdz brīdim, kad pasūtītājs saskaņā ar līgumu būs iegādājies preces par kopējo summu 9999,99 EUR bez PVN, ja šāds apstāklis iestāsies ātrāk. Ja noteiktā līguma summa līguma darbības termiņā netiks apgūta, pēc pasūtītāja ierosinājuma, pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos, līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz 12 mēnešiem līdz brīdim, kad ir izlietota līguma kopējā summa.
Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu ludis.geidans@rpm.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2026. gada 10. augustam plkst. 17.00. Pēc norādītā datuma un laika iesūtītie piedāvājumi netiks izskatīti. Sīkāka informācija par tehnisko specifikāciju pa tālruni: 26412760, vai e-pastu: ludis.geidans@rpm.gov.lv.

Paldies par sadarbību!

29.07.2026.
Elektrosistēmu inženieris:					L. Geidāns


TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
tirgus izpētei

„Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponenšu piegāde”

2026. gada __. _________

Mēs piedāvājam izpildīt tirgus izpētes „Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponenšu piegāde” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	



	Līgumu var parakstīt elektroniski
	Jā/Nē (vajadzīgo atstāt)


[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	


	Adrese
	


	Tālr. / Fax
	


	e-pasta adrese
	




Specifikācija-piedāvājums tirgus izpētei ‘‘Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas komponenšu piegāde’’.

	N.P.K.
	Iekārta
	Mērvienība
	Skaits
	Cena bez PVN

	1
	Paplašināšanas modulis:
16 zonu ieejas, savietojams ar kontroles paneli FS9000
	gab.
	1
	

	2
	Paplašināšanas modulis:
8 zonu ieejas, savietojams ar kontroles paneli FS9000
	gab.
	1
	

	3
	Durvju kontrolieri:
2 durvis, 4 nolasītāju ieejas, 2 slēdzeņu izejas (2x5А), 2 programmējamas izejas (2X0,5А), līdz 1850 kartiņu lietotāji, vismaz 500 pēdējo notikumu atmiņa kontrolierī, savietojams ar kontroles paneli FS9000
	gab.
	1
	

	4
	Karšu nolasītāji:
saderīgi ar 3. un 6. punktā norādītajiem durvju kontrolieriem, vismaz IP44
	gab.
	1
	

	5
	Piekļuves kartiņas:
saderīgas ar 3. un 6. punktā norādītajiem durvju kontrolieriem un nolasītājiem
	gab.
	1
	

	6
	Durvju kontrolieri:
1 durvis, 2 nolasītāju ieejas, 1 slēdzeņu izeja, līdz 1850 kartiņu lietotāji, vismaz 500 pēdējo notikumu atmiņa kontrolierī, savietojams ar kontroles paneli FS9000
	gab.
	1
	

	7
	Kontroles panelis FS9002 komplektā ar barošanas bloku un kārbu, 
	gab.
	1
	

	8
	Programmatūra FoxSec WEB
	gab.
	1
	

	9
	Iekštelpu kustības detektors,  detekcija vismaz 12m, PIR devējs sensors, kronšteins komplektā, 12V DC
	gab.
	1
	

	10
	Kombinēts iekštelpu detektors, detekcija vismaz 12m, (PIR+MW+AM), 12V DC
	gab.
	1
	

	11
	Kombinētais ārējais PIR+MW detektors, detekcija vismaz 15m, 90°, PET 15kg, IP65, 12V DC
	gab.
	1
	

	12
	Iebūvējams cilindrisks magnētiskais kontakts, balts, koka rāmim, ne lielāks par 18.5 x 10mm
	gab.
	1
	

	13
	Dahua 16 kanālu tīkla videoieraksta iekārta ar 2gab. 3TB HDD (ir komplektā), 16 kanālu, PoE
	gab.
	1
	

	14
	Dahua tīkla cilindriska kamera ar IR <20m, 4Mp, PoE barošana, IP66
	gab.
	1
	

	15
	Dahua tīkla kupola kamera 4 MP, maināms fokuss 2,7 mm–13,5 mm, PoE barošana, IP66
	gab.
	1
	

	16
	Dahua tīkla vadāmā PTZ kamera, 4Mp, IR <120m, fokuss vismaz 5.0 mm–150 mm, Pan: 0° līdz 350°, Tilt: –20° līdz +90°, PoE barošana, IP66
	gab.
	1
	

	17
	Piegāde 
	reize
	1
	

	
	
	
	Summa
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Summa ar PVN
	



Iekārtas tiek pasūtītas un piegādātas pēc nepieciešamības, daudzumus, modeļus un termiņus savstarpēji saskaņojot.
Preču klāsts un apjoms līguma darbības laikā var tikt mainīts atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties arī specifikācijā neminētas preces.
Apmaksas termiņš 30 dienas no piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas un nosūtīšanas uz e-rēķinu saņemšanas adresi: EINVOICE@90000045601. 
Garantējam, ka piedāvātās preces atbilst Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un ražotāja noteikumiem.
Nodrošinām preču piegādi uz adresi Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 


Vārds, uzvārds: 					

Amats: 								
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