Rundāles pils muzejs aicina piedalīties cenu aptaujā
„Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude un sniega (apledojuma) tīrīšana no Rundāles pils jumta”

Rundāles pils ēkai nepieciešams veikt jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējo pārbaudi un sniega (apledojuma) tīrīšanu ziemas sezonā pēc vajadzības. Tirgus izpēte tiek veikta, lai Pasūtītājs varētu rezervēt un plānot savus finanšu līdzekļus.

Tehniskā specifikācija:
	N.p. k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Skaits

	1. 
	Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude:
1) 6 mm nerūsējošā tērauda trose – 440 m;
2) stiprinājumi/enkurpunkti – 113;
3) spēka ierobežotāji – 14;
4) spriegošanas elementi – 12.
	gab.
	1

	1.1.
	6 mm nerūsējošās tērauda troses nomaiņa.
	metrs
	1

	1.2.
	Stiprinājuma/enkurpunkta nomaiņa.
	gab.
	1

	1.3.
	Spēka ierobežotāja nomaiņa.
	gab.
	1

	1.4.
	Spriegošanas elementa nomaiņa.
	gab.
	1

	2.
	Sniega (apledojuma) tīrīšana no jumta:
	-------
	-------

	2.1.
	ja sniega segas biezums uz jumta ir līdz 30 cm.
	m2
	1

	2.2.
	ja sniega segas biezums uz jumta ir no 30 līdz 50 cm.
	m2
	1

	2.3.
	notekreņu attīrīšana no apledojuma
	t. m.
	1



Paredzamais līguma darbības laiks: līdz 2028. gada 31. martam (divas sezonas).

Prasības piedāvājuma iesniegšanai: 
· Piedāvātajam pakalpojumam jāatbilst Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un pārbaudi veiks apmācīts eksperts, kurš ir saņēmis ABS Safety sertifikātu. Sertifikāta kopiju Pretendents iesniedz kopā ar tirgus izpētes piedāvājumu. Pretendents arī garantē, ka sniega tīrīšanu veiks apmācīti un instruēti darbinieki.
· Piedāvājums noformējams, aizpildot finanšu piedāvājuma formu, ietverot piedāvājuma izpildei nepieciešamās izmaksas. 
· Pasūtītājs par pamatu finanšu līdzekļu plānošanai izvērtē Pretendenta piedāvāto pakalpojuma summu bez PVN.
· Pretendents, pakalpojuma veikšanas laikā, atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
· Pretendents veic objekta apskati, lai gūtu skaidru priekšstatu par objekta situāciju un stāvokli dabā, darbu apjomu, sarežģītības pakāpi un specifiku. Pretendenta neierašanās uz objekta apskati neliedz tam iesniegt piedāvājumu, bet izslēdz iespēju līguma slēgšanas gadījumā pretendēt uz papildus samaksu par apstākļiem, kas nav ņemti vērā un kas varētu tikt konstatēti apskatot objektu dabā. Ieinteresētie Pretendenti piesakās objekta apskatei, sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi Elīnu Dunduli (tālr. 29419756, e-pasts: elina.dundule@rpm.gov.lv). Objekta apskati var veikt jebkurā darbdienā no pulksten 8.00 līdz 17.00 līdz piedāvājuma iesniegšanai, par to vienojoties ar šajā punktā minēto Pasūtītāja pārstāvi vismaz divas darbdienas iepriekš.
· Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti un citi dokumenti, kurus negatavo pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Tulkojumus apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
· Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu arī tikai par tehniskajā specifikācijā norādīto pirmo vai otro punktu. 
· Cenu piedāvājumā iekļaut visas ar darbu realizāciju saistītās izmaksas – materiālu, montāžas izmaksas, mehānismus utml. 
· Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā e-pastā elina.dundule@rpm.gov.lv  ne vēlāk kā līdz 2026.gada 21. augusta plkst. 10.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks vērtēti.

Prasības līguma slēgšanas gadījumā:
· Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu izvirzītajām prasībām ar zemāko cenu. 
· Pamats pakalpojuma iegādei ir Pasūtītāja un Pretendenta noslēgts rakstisks līgums par tehniskajā un finanšu piedāvājumā minētajiem pakalpojumiem.
· Ja Pretendents sistēmas pārbaudes laikā atklāj defektus, tad to novēršanu veic līguma ietvaros par līgumā norādītajiem izcenojumiem, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāju.
· Pakalpojuma izpildes vieta ir: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921.
· Pakalpojuma izpilde iespējama darba dienās, darba laikā no plkst. 8.00 līdz 16.30.
· Par pakalpojuma izpildes laikiem puses vienojas atsevišķi, bet laiks no pakalpojuma pieprasīšanas brīža līdz izpildes sākumam nedrīkst pārsniegt septiņas kalendārās dienas.
· Pakalpojumu Pircējs piesaka pa Pretendenta norādīto tālruni vai e-pastu. Sniega (apledojuma) tīrīšanas gadījumos Pasūtītājs norāda aptuvenu tīrāmo platību m2.
· Apmaksas nosacījumi: abpusēji parakstīts pakalpojuma pieņemšanas/nodošanas akts un rēķins ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes.
· Samaksa par veiktajiem darbiem tiks veikta pēc visu darbu izpildes, vienojoties iespējams avansa maksājums materiālu iegādei.


Sīkāka informācija par tehnisko specifikāciju pa tālruni 29419756 vai e-pastu: elina.dundule@rpm.gov.lv .



 
Paldies par sadarbību!

Būvniecības projektu vadītāja Elīna Dundule


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Cenu aptaujai
„Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude un sniega (apledojuma) tīrīšana no Rundāles pils jumta”.

Mēs piedāvājam izpildīt tirgus izpētes „ Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude un sniega (apledojuma) tīrīšana no Rundāles pils jumta” nosacījumus.

	Pretendenta pilns nosaukums
	Rekvizīti
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas nosaukums, bankas kods, bankas konta Nr.)

	




	


[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	N.p. k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Mēr-vienība
	Skaits
	Cena bez PVN, € 2026. g.
	Cena bez PVN, € 2027. g.
	Vienības cena EUR bez PVN

	1.
	Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude:
5) 6 mm nerūsējošā tērauda trose – 440 m;
6) stiprinājumi/enkurpunkti – 113;
7) spēka ierobežotāji – 14;
8) spriegošanas elementi – 12.
	gab.
	1
	
	
	

	1.1.
	6 mm nerūsējošās tērauda troses nomaiņa.
	metrs
	1
	
	
	----------

	1.2.
	Stiprinājuma/enkurpunkta nomaiņa.
	gab.
	1
	
	
	----------

	1.3.
	Spēka ierobežotāja nomaiņa.
	gab.
	1
	
	
	----------

	1.4.
	Spriegošanas elementa nomaiņa.
	gab.
	1
	
	
	----------

	2.
	Sniega (apledojuma) tīrīšana no jumta:
	-------
	-------
	--------
	--------
	----------

	2.1.
	ja sniega segas biezums uz jumta ir līdz 30 cm.
	m2
	1
	
	
	----------

	2.2.
	ja sniega segas biezums uz jumta ir no 30 līdz 50 cm.
	m2
	1
	
	
	----------

	2.3.
	notekreņu attīrīšana no apledojuma
	t. m.
	1
	
	
	----------

	3.
	Transporta izdevumi vienam braucienam pie pasūtītāja
	Viena reize
	1
	
	
	----------

	
	
	
	
	Summa, €
	

	
	
	
	
	PVN 21 %
	

	
	
	
	
	Summa ar PVN, €
	




Ar šo mēs apstiprinām, ka iepazināmies ar cenu aptaujas „Jumta ABS drošības sistēmas ar trosi un enkurpunktu ikgadējā pārbaude un sniega (apledojuma) tīrīšana no Rundāles pils jumta” noteikumiem un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, un piedāvājam veikt pakalpojumu saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu prasībām.

Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2026. gada _____. __________________ .


Paraksts: _____________________________________________________________


Vārds, uzvārds: ________________________________________________________


Amats: _______________________________________________________________

Datums: 2026. gada “______”. ____________________________________________

