Rundāles pils muzejs aicina piedalīties cenu aptaujā
„ BIROJA MĒBEĻU IEGĀDE UN PIEGĀDE”
1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām pozīcijām kopā.
2. Iesniedzot cenu piedāvājumu, vienas vienības cena jānorāda ar visām izmaksām, kas ietver ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, piegāde, iespējamie sadārdzinājumi un visi riski, kā arī visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN 21%) un tiem pielīdzināmie maksājumi.
3. Iesniedzot cenu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar visiem apstākļiem, saistībā ar pasūtījuma izpildi, un izmaksas, kas ir uzrādītas, ir pietiekamas, lai izpildītu pasūtītāja pasūtījumu pēc izvirzītajām prasībām.
4. Vērtēšanas kritērijs: atbilstība tehniskajām prasībām.

5. Pirms pakalpojuma izpildes jāsaskaņo norādīto nepieciešamo pozīciju toņu paraugi un gatavo preču skices.

6. Pēc mēbeļu piegādes Piegādātājam Pasūtītāja telpās jānodrošina pilna mēbeļu montāža, nostiprināšana un nodošana ekspluatācijā. 

7. Pretendentam jānodrošina preču piegāde līdz pasūtītājam: Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads. 

8. Norēķina veids: 100% pēcapmaksa pēc preču-pavadzīmes parakstīšanas. Avansa maksājums netiek nodrošināts.
9.   Cenu piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 19.08.2026. plkst.14.00, sūtot uz e-pastu: saimnieciba@rpm.gov.lv.
10. Kontaktpersona: RPM Saimniecības nodaļas vadītāja Vita Markevica, tel. 26107546, e-pasts: saimnieciba@rpm.gov.lv.

BIROJA MĒBEĻU SPECIFIKĀCIJA:
	1.
	Elektriski regulējams galds uz metāla rāmja

	Galda rāmis elektriski augstumā paceļams/nolaižams

Augstuma diapazons: 710-1210 cm

Galda forma: taisnstūris

Galda virsmas izmēri: 170 cm * 90 cm

Galda virsmas tonis: gaišs, tonis jāsaskaņo pēc piedāvātajiem paraugiem
Rāmis: T-veida metāla

Rāmja tonis: pelēks – gaiši pelēks, tonis jāsaskaņo
Aprīkots ar priekšējo paneli: tonis kā galda virsmai

Priekšējā paneļa augstums: 40-50 cm

Galda virsmā iestrādāts plastikāta taisnstūra kabeļu kanāls ar noapaļotiem galiem: 207*45mm tumšs, tonis jāsaskaņo (proporcionāli galda malas virsmas vidus daļā)

Digitālais LED vadības panelis – kreisajā pusē

Apŗīkots ar pretatdursmes funkciju, augšup/lejup pogu, vadu organizatoru/paliktnis zem galda virsmas, galda rāmis ar 1 motoru
	1 gab.

	2.
	Pārvietojams atvilktņu bloks ar 3 atvilktnēm

	Aprīkots ar 3 nodalījumiem un riteņiem (2 ar bremzi, 2 bez bremzes), 3 rokturi – taisnstūrveida – dizains un tonis jāsaskaņo
Augšējais nodalījums slēdzams.

Platums: 40 cm (pieļaujamā novirze + 1-3 cm )
Dziļums: 50 cm (pieļaujamā novirze + 1-3 cm)
Augstums: 60 cm ar riteņiem
Krāsas tonis: tāds pats kā pozīcija Nr.1
	1 gab.

	3.
	Elektriski regulējams galds uz metāla rāmja

	Galda rāmis elektriski augstumā paceļams/nolaižams

Augstuma diapazons: 710-1210 cm

Galda forma: taisnstūris

Galda virsmas izmēri: 160 cm * 80 cm

Galda virsmas tonis: tumši brūns,  tonis jāsaskaņo pēc piedāvātajiem paraugiem
Rāmis: T-veida metāla

Rāmja tonis: melns vai grafīta pelēks – tonis jāsaskaņo
Aprīkots ar priekšējo paneli: tonis kā galda virsmai

Priekšējā paneļa augstums: 40-50 cm

Galda virsmā iestrādāts plastikāta taisnstūra kabeļu kanāls ar noapaļotiem galiem: 207*45mm melns (proporcionāli galda malas virsmas vidus daļā)

a) digitālais LED vadības panelis – kreisajā pusē – vienam galdam
b) digitālais LED vadības panelis – labajā pusē – otram galdam

Apŗīkots ar pretatdursmes funkciju, augšup/lejup pogu, vadu organizatoru/paliktnis zem galda virsmas, galda rāmis ar 1 motoru


	2 gab.

	4.
	Pārvietojams atvilktņu bloks ar 4 atvilktnēm

	Aprīkots ar 4 nodalījumiem un riteņiem (2 ar bremzi, 2 bez bremzes), 4 rokturi – taisnstūrveida – dizains un tonis jāsaskaņo

Augšējais nodalījums šaurs – paredzēts tikai rakstāmlietām.
Pārējie 3 nodalījumi proporcionāli vienāda augstuma.
Platums: 40 cm (pieļaujamā novirze + 1-3 cm )

Dziļums: 50 cm (pieļaujamā novirze + 1-3 cm)

Augstums: 65 cm ar riteņiem

Krāsas tonis: tāds pats kā pozīcija Nr.3
	2 gab.

	5.
	Pārvietojams atvilktņu bloks ar veramām durvīm

	Aprīkots ar: 4 riteņiem (2 ar bremzi, 2 bez bremzes), 1 rokturi (forma/materiāls jāsaskaņo) 

Roktura tonis: misiņa krāsa, jāsaskaņo (analogs pozīcijai Nr. 4)

Durvis veramas uz labo pusi, 1 plaukts – simetriski nodalījuma vidus daļā
Platums: 40 cm

Dziļums: 50 cm

Augstums: 65 cm (ar riteņiem)

Krāsas tonis: tāds pats kā pozīcijas Nr.3 un 4
	2 gab.


	6.
	Skapis/vitrīna (dokumentu uzglabāšanai)

	Dziļums: 400 mm, ±50 mm

Plauktu skaits: 5

3 augšējie plaukti: iekšējais augstums 400 mm
3 augšējie plaukti noslēgti ar stikla divviru durvīm (nav slēdzamas)

2 apakšējie plaukti: iekšējais augstums 320 mm
2 apakšējie plaukti noslēgti ar slēgta tipa divviru durvīm (nav slēdzamas)
Krāsa: Dark Select Walnut (skapja korpusi un durvis vienā krāsā)

Materiāls: laminēta kokspaidu (LKSP) plātne, biezums: 18mm, visas malas ar 2 mm ABS apdari 

Rokturi: 4 gab., izliekti 

Roktura materiāls un krāsa: matēti alumīnija 

Cokola augstums: 80 mm

(nepieciešamības gadījumā nosūtīšu foto kā uzskates materiālu)
	2 gab.


